**RAINY douchekop**

Douchekop met regenstraal, technische ruimte

Kalkwerend

Referentie: **708200**

 Beschrijving voor bestektekst

Vaste douchekop.

Debiet 6 l/min bij 3 bar.

Geschikt voor hogere debieten: verwijder de debietregelaar.

Verstuiver met kalkwerend systeem en veilige vormgeving.

Zachte en omhullende regenstraal.

Verchroomd metaal.

Vereenvoudigde installatie: installeer de koppeling in de muur en klik de douchekop erop vast.

Toevoer F1/2".

Douchekop voor installatie in technische ruimte

(maximale wanddikte: 230 mm).

30 jaar garantie.