**TEMPOFIX 3 voorwandsysteem voor urinoir**

Voorwandsysteem in staal voor urinoir met flexibel 1/2"

Voor opbouw

Referentie: **543000D**

 Beschrijving voor bestektekst

Voorwandsysteem voor urinoir met flexibel 1/2", set 1/2:

Voorwandsysteem in zwart geëpoxeerd staal, met muurverankering.

Bevestiging op vloer en draagmuur a.d.h.v. meegeleverde verankeringen.

Asafstand regelbaar tussen 95 en 280 mm.

Chassishoogte regelbaar tussen 0 en 200 mm.

Afvoermof met dichtingsring Ø 50.

Spoelpijp met messing koppeling 1/2" voor urinoirs met toevoer via flexibel.

Voorgemonteerd geleverd.

Conform de norm NF D12-208.

Geschikt voor volle muren van 13 tot 120 mm.

Geleverd met inbouwdoos.

Geconfigureerde kranen voor spoelingen van het net, met bescherming en verbindingsstukken.

30 jaar garantie.

Te bestellen met bedieningsplaten referenties 430000, 430010 ou 430030.