**TEMPOFLUX bedieningsplaat voor urinoir**

Zelfsluitende kraan 7 sec met soepele bediening - Voor urinoirs

Plaat in geborsteld rvs

Referentie: **778707**

Beschrijving voor bestektekst

TEMPOFLUX bedieningsplaat en zelfsluitende kraan F1/2", set 2/2:

Plaat in geborsteld rvs145 x 145 mm.

Drukknop in verchroomd metaal.

Soepele bediening.

Zelfsluiting vooringesteld op ~7 seconden.

Debiet ingesteld op 0,15 l/sec bij 3 bar, aanpasbaar tot 0,3 l/sec.

Compatibel met zeewater, regenwater en grijs water.

Geluidsniveau conform de norm NF EN 12541 (klasse II).

Installatie in een waterdichte inbouwdoosmet geïntegreerde kraag, filter en stopkraan.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.

Te bestellen met het voorwandsysteem referentie 543006 voor de urinoirs Ø35, 543006D voor de urinoirs met flexibel 1/2" of met de inbouwdoos 778BOX.