**TEMPOFLUX 2 bedieningsplaat voor WC**

Zelfsluitende kraan met soepele bediening

Voor wand 10-35 mm - Verchroomd metalen rozet

Referentie: **578212**

 Beschrijving voor bestektekst

TEMPOFLUX 2 bedieningsplaat voor directe spoeling, set 2/2:

Spoelsysteem zonder reservoir: dankzij directe aansluiting op het waternet.

Rozet Ø 195 in verchroomd metaal.

Verborgen mechanische bevestiging van de rozet.

Enkele bediening 6l.

Soepele bediening.

Voor wand van 10 tot 35 mm.

Toevoerdiameter: minimum binnen Ø 20 mm.

Basisdebiet: 1 l/sec bij 1 dynamische bar.

Geluidsniveau conform met NF EN 12541 klasse II.

30 jaar garantie.

Te bestellen met de voorwandsystemen referenties 578305 of 578405.