**TEMPOFLUX 2 bedieningsplaat voor WC**

Zelfsluitende kraan met soepele bediening, dubbele bediening 3l/6l

Voor wand 70-130 mm - Verchroomd metalen rozet

Referentie: **578230**

 Beschrijving voor bestektekst

TEMPOFLUX 2 bedieningsplaat voor directe spoeling, set 2/2:

Spoelsysteem zonder reservoir: dankzij directe aansluiting op het waternet.

Rozet Ø 195 in verchroomd metaal.

Verborgen mechanische bevestiging van de rozet.

Dubbele bediening 3l/6l aanpasbaar op 2l/4l.

Soepele bediening.

Voor wand van 70 tot 130 mm.

Toevoerdiameter: minimum binnen Ø 20 mm.

Basisdebiet: 1 l/sec bij 1 dynamische bar.

Geluidsniveau conform met NF EN 12541 klasse II.

30 jaar garantie.

Te bestellen met het voorwandsysteem referentie 578305.