**Elektroventiel**

Voor TEMPOMATIC multi-urinoirs

M3/4" - 12 V - Met filter

Referentie: **429101**

Beschrijving voor bestektekst

Elektroventiel met filter.

Voor TEMPOMATIC urinoir.

Aansluiting M3/4".

Werking met stroomtoevoer 12 V.

Afmetingen: 62 x 49,3 mm.