**Elektroventiel**

Voor TEMPOMATIC 3 urinoir

Ø28 - 6 V

Referentie: **492647**

 Beschrijving voor bestektekst

Elektroventiel.

Voor TEMPOMATIC 3 urinoir.

Aansluiting M Ø11.

Werking met stroomtoevoer 6 V.

Afmetingen: 39 mm, Ø 28,5, kabel: 100 mm.