**Elektronische sturing**

Voor TEMPOMATIC 3 urinoir

Op batterijen

Referentie: **479446**

Beschrijving voor bestektekst

Elektronische sturing.

Voor TEMPOMATIC 3 urinoir.

Werking met stroomtoevoer van 6 V batterijen.

Afmetingen: 57 x 40 x 23 mm.