**Elektroventiel**

Voor TEMPOMATIC 3 en TEMPOMATIC 4 wastafel

Met debietregeling - M28 - 6 V

Referentie: **479650**

 Beschrijving voor bestektekst

Elektroventiel met zuiger en debietregeling.

Voor TEMPOMATIC 3 wastafel (vanaf mei 2023).

Voor TEMPOMATIC 4 wastafel (met debietregeling).

Werking met stroomtoevoer 6 V.

Afmetingen: 36 + 38 mm, M28 x 1,5.