**700 S hangtoilet voor mindervaliden**

RVS 304 mat zwart - Voor personen met beperkte mobiliteit

Referentie: **110710BK**

Beschrijving voor bestektekst

Hangtoilet.

Verlengd model 700 mm voor een beter comfort voor personen met beperkte mobiliteit.

Kan geplaatst worden op elk standaard voorwandsysteem,

beschikbaar in de markt.

Elegant en strak design.

Bacteriostatisch RVS 304. Dikte rvs: 1,5 mm.

Afwerking in mat zwart Teflon®.

Geperste kom, zonder lasnaden, voor een eenvoudig onderhoud

en een betere hygiëne.

Met spoelrand.

Horizontale toevoer Ø 55 mm.

Horizontale afvoer Ø 100 mm.

Waterbesparing: efficiënte werking met 4 liter water of meer.

Toilet met gesloten onderkant.

Voorzien van boorgaten voor het plaatsen van een toiletzitting.

Afdekdopjes in mat zwart rvs worden meegeleverd voor gebruik zonder zitting.

Snel en eenvoudig te plaatsen: monteren via de voorkant dankzij de bevestigingsplaat in rvs.

Geleverd met bevestigingsplaat en 6 TORX anti-diefstal schroeven.

CE markeing. Conform de norm EN 997 voor een spoeling van 4 liter.

Gewicht: 14,5 kg.

30 jaar garantie.