**Staand toilet S21 P**

RVS 304 mat zwart

Referentie: **110300BK**

Beschrijving voor bestektekst

Staand toilet.

Elegant en strak design.

Bacteriostatisch RVS 304. Dikte rvs: 1,5 mm.

Afwerking in mat zwart Teflon®.

Geperste kom, zonder lasnaden, voor een eenvoudig onderhoud

en een betere hygiëne.

Met spoelrand.

Horizontale toevoer Ø 55 mm.

Horizontale of verticale afvoer Ø 100 mm. Geleverd met PVC pijp.

Waterbesparing: efficiënte werking met 4 liter water of meer.

Voorzien van boorgaten voor het plaatsen van een toiletzitting.

Afdekdopjes in mat zwart rvs worden meegeleverd voor gebruik zonder zitting.

Snel en eenvoudig te plaatsen: 2 inspectieluiken met TORX anti-diefstal schroeven.

CE keurmerk. Conform de norm EN 997 voor een spoeling van 4 liter.

Gewicht: 14 kg.

30 jaar garantie.