**Hygiënische BIOSAFE kraanuitgang M24/100**

1 stuk

Referentie: **922640**

 Beschrijving voor bestektekst

Hygiënische BIOSAFE kraanuitgang M24/100 voor modellen 2564, 2565 en 2640.

Zonder rooster of wand in contact met water.

Debiet 5 l/min.

Geen stagnatie van water mogelijk in de interne delen,

waardoor de bacteriegroei beperkt wordt.

Geheel in Hostaform® (kalkwerend materiaal).

Messing verchroomde ring.

Geleverd per stuk.

Deze BIOSAFE uitgang kan enkel geplaatst worden op kranen met een beperkt debiet om een mooie straal zonder spatten te garanderen.