**HEMI wastafel voor inbouw Ø 385**

RVS 304 mat zwart - Voor inbouw of onderbouw

Referentie: **120490BK**

Beschrijving voor bestektekst

Ronde waskom voor inbouw of onderbouw.

Binnendiameter van de waskom: 385 mm.

Uitsnijding in het werkblad: 400 mm voor inbouw installatie, 380 mm voor onderbouw installatie.

Bacteriostatisch RVS 304.

Dikte rvs: 0,8 mm.

Afwerking in mat zwart Teflon®.

Naadloos uit een stuk geperst, zonder lassen.

Afgeronde vorm.

Geleverd zonder afvoerplug. Het is mogelijk om een zwarte (6110BK) of een verchroomde afvoerplug (6110) toe te voegen.

Zonder overloop.

CE markering. Conform de norm EN 14688.

Gewicht: 1,6 kg.

30 jaar garantie.