**ALGUI waskom opbouwmodel**

RVS 304 mat zwart - Opbouwmodel

Referentie: **120110BK**

 Beschrijving voor bestektekst

Waskom te plaatsen op blad, Ø 375 mm.

Geschikt voor het plaatsen van een verhoogd model of muurmodel kraan/mengkraan.

Binnendiameter van de waskom: 310 mm.

Bacteriostatisch RVS 304.

Dikte rvs: 1,2 mm.

Afwerking in mat zwart Teflon®.

Naadloos uit een stuk geperst, zonder lassen.

Afgeronde vorm.

Geleverd zonder afvoerplug. Het is mogelijk om een zwarte (6110BK) of een verchroomde afvoerplug (6110) toe te voegen.

Zonder overloop.

CE markering. Conform de norm EN 14688.

Gewicht: 3,8 kg.

30 jaar garantie.