**AQUEDUTO wastafel wandmodel**

RVS 304 mat zwart - Met onzichtbare afvoer

Met kraangat Ø35 in het midden

Referentie: **121150BK**

 Beschrijving voor bestektekst

Wastafel te bevestigen aan de muur, 700 x 440 mm.

Bacteriostatisch RVS 304.

Dikte rvs: 1,2 mm.

Afwerking in mat zwart Teflon®.

Afgeronde vorm.

Met kraangat Ø 35 in het midden.

Geleverd met afvoerplug 1"1/4.

Zonder overloop.

Bevestigingen en muurhouder meegeleverd.

CE markering. Conform de norm EN 14688.

Gewicht: 12 kg.

30 jaar garantie.