**MINI BAILA wastafel muurmodel**

RVS 304 mat zwart

Referentie: **121180BK**

Beschrijving voor bestektekst

Wastafel te bevestigen aan de muur.

Binnendiameter van de wastafel: 310 mm.

Bacteriostatisch RVS 304.

Dikte rvs: 1 mm.

Afwerking in mat zwart Teflon®.

Afgeronde vorm.

Met kraangat Ø 35 in het midden.

Geleverd zonder afvoerplug. Het is mogelijk om een zwarte (6110BK) of een verchroomde afvoerplug (6110) toe te voegen.

Zonder overloop. Bevestigingen meegeleverd.

CE markering. Conform de norm EN 14688.

Gewicht: 4,1 kg.

30 jaar garantie.