**Thermostatisch binnenwerk voor douche**

SECURITHERM thermostatisch binnenwerk

Voor model H9739

Referentie: **N97L**

 Beschrijving voor bestektekst

Thermostatisch binnenwerk voor douchemengkranen.

SECURITHERM binnenwerk voor modellen H9739/H9739S.