**Elektronische sturing**

Voor TEMPOMATIC 3

Op batterijen

Referentie: **492446**

 Beschrijving voor bestektekst

Elektronische sturing.

Voor TEMPOMATIC 3.

Werking met stroomtoevoer via 6 V batterijen

Afmetingen: 57 mm, Ø 49.