**Elektronische sturing**

Voor TEMPOMATIC 4

Op batterijen

Referentie: **490446**

 Beschrijving voor bestektekst

Elektronische sturing.

Voor TEMPOMATIC 4.

Werking met stroomtoevoer op 6 V batterijen (inbegrepen).

Afmetingen: 67 mm, Ø 51.