**BIOFIL douchefilter 2 maanden**

Steriel

Referentie: **20261**

 Beschrijving voor bestektekst

BIOFIL antilegionella en antibacteriële douchefilter.

Materiaal eindfilter: ABS.

Membraantype: buisvormige microfiltratie.

Materiaal membraan: Polyethyleen.

Filtratiegraad: 0,1 µm nominaal en 0,2 µm absoluut, sterilisatiegraad.

Watervolume per gebruiksduur: 6000 liter.

Filterdebiet: 6 l/min bij 1 bar, 11,2 l/min bij 3 bar en 13 l/min bij 5 bar.

(enkel de filter, zonder debietbegrenzer in de kraan).

Maximale druk bij toevoer: 5 bar.

Maximale levensduur: 2 maanden na installatie.

Weerstand thermische spoeling: 70°C gedurende 30 minuten.

Weerstand chemische spoeling: chloor spoeling, 100 ppm gedurende 2 uur.

Steriele filter. Steriele eenheidsverpakking.

Medisch hulpmiddel CE klasse Is.

Gewicht: lege filter 105 g / filter gevuld met water 186 g.

Referentie voor één stuk. Bestelling verplicht per veelvoud van 10. Verpakt per 10 in een doos.