**Getrokken draaibare uitloop**

Bovenuitloop

H.135 L.200

Referentie: **963200145F**

 Beschrijving voor bestektekst

Getrokken draaibare bovenuitloop Ø22 in verchroomd messing met geïntegreerde straalbreker.

Uitloop H.135 L.200 met moer 3/4".

Voor spoeltafelmengkraan en Grootkeukenmengkraan.