**Getrokken draaibare uitloop**

Bovenuitloop

H.230 L.200

Referentie: **963200245F**

 Beschrijving voor bestektekst

Getrokken draaibare bovenuitloop Ø22 in verchroomd messing.

Uitloop met straalbreker 3 l/min met regelbaar debiet.

Uitloop H.230 L.200 met moer 3/4".

Voor spoeltafelmengkraan.