**Platte draaibare uitloop**

Onderuitloop

H.45 L.150

Referentie: **943150**

 Beschrijving voor bestektekst

Platte draaibare onderuitloop Ø22 in verchroomd messing.

Uitloop H.45 L.150 met geïntegreerde straalbreker en moer 3/4".

Gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).

Voor de muurmodel spoeltafelmengkranen, assortiment 2446.