**Getrokken vaste uitloop**

Onderuitloop

H.45 L.150

Referentie: **943151**

 Beschrijving voor bestektekst

Platte vaste onderuitloop Ø22 in verchroomd messing.

Uitloop H.45 L.150 met geïntegreerde straalbreker en moer 3/4".

Gladde binnenkant (beperkt bacteriegroei).

Voor spoeltafelmengkranen muurmodel, modellen 2456 en 794350.