**Elektronische sturing**

Voor TEMPOMATIC urinoir en douche

Op netspanning

Referentie: **487449**

Beschrijving voor bestektekst

Elektronische sturing.

Elektronische module voor TEMPOMATIC urinoir- of douche kranen .

Werking met stroomtoevoer op netspanning 12 V.

Afmetingen: 75 x 75 x 37 mm.