**Sensor**

Voor TEMPOMATIC

Kabel 0,7 m

Referentie: **495070**

 Beschrijving voor bestektekst

Sensor.

Voor TEMPOMATIC wastafel, douche, urinoir en toilet.

Met kabel: lengte 0,70 m.