**Doucheset met SECURITHERM thermostatische mengkraan**

Thermostatische doucheset met H9768S mengkraan

Met standaard S-koppelingen

Referentie: **H9768SKIT**

Beschrijving voor bestektekst

Doucheset met thermostatische tweegreepsmengkraan.

Doucheset met SECURITHERM thermostatische douchemengkraan.

Thermostatische mengkraan zonder terugslagkleppen op de toevoeren (minder bacteriegroei).

Geen enkel risico op terugvloeiing tussen warm en koud water.

Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud water.

Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking van het warm water.

Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.

Thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor de temperatuurregeling.

Keramisch binnenwerk kwartdraai voor debietregeling.

Regelbare temperatuur: tot 43°C.

Dubbele temperatuurbegrenzing: 1ste ontgrendelbaar op 41°C, 2de vergrendeld op 43°C.

Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.

Debiet beperkt op 9 l/min bij 3 bar.

Lichaam in messing verchroomd en ERGO grepen.

Douche uitgang M1/2".

Filters geïntegreerd in de toevoeren F3/4".

Mengkraan met S-koppelingen M1/2" M3/4".

• Glijdende handdouche (ref. 813) op verchroomde stang (ref. 821) met zeepschaal en doucheslang (ref. 836T1).

• Opvangkraag voor handdouche (ref. 830).

Mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Mengkraan NF M (Medische omgeving) gecertificeerd.

30 jaar garantie.