**Lage ééngats voorspoelkolom met mengkraan**

Voorspoelkolom met sproeikop

Referentie: **5526**

 Beschrijving voor bestektekst

Volledige voorspoelkolom met zuil en draaibare staaf.

Eéngatsmengkraan op blad met bediening met staafgreep.

Geschikt voor intensief gebruik in professionele keukens.

Sproeier met kalkwerend systeem en regelbare straal: rechte straal, regenstraal en zachte regenstraal.

Debiet: 7 l/min bij 3 bar.

Zwarte gewapende flexibel L.0,50 m geschikt voor de voedingsnijverheid.

Zuil 3/4" in rvs.

Rvs geleidingsveer.

Flexibels F3/8" met filters en terugslagkleppen.

Voorspoelkolom met 30 jaar garantie.