**Binnenwerk met rubberen dichting 1/4 draai**

Met greep op warm water

Referentie: **P271AA85**

Beschrijving voor bestektekst

Volledige kop 1/4 draai voor mengkranen voor Professionele Keukens en voorspoelkolommen.

Binnenwerk met rubberen dichting met greep op warm water.