**Binnenwerk met rubberen dichting 1/4 draai**

Met greep op koud water

Referentie: **P272AA85**

 Beschrijving voor bestektekst

Volledige kop 1/4 draai voor mengkranen voor Professionele Keukens en voorspoelkolommen.

Binnenwerk met rubberen dichting met greep op koud water.