**Elektronische sturing**

Voor TEMPOMATIC urinoir met installatie in technische ruimte

12 V zonder transformator

Referentie: **428112**

Beschrijving voor bestektekst

Elektronische sturing.

Voor individuele urinoir.

Voor TEMPOMATIC urinoirkranen met installatie in technische ruimte.

Werking met stroomtoevoer van 12V.

Transformator niet inbegrepen.

Afmetingen: 105 x 105 x 60 mm.