**Sensor**

Voor BINOPTIC en TEMPOMATIC 2

Met kabel 0,70m

Referentie: **CEL378V**

 Beschrijving voor bestektekst

Sensor.

Voor BINOPTIC en TEMPOMATIC 2 wastafel.

Met kabel: lengte 0,70 m.