**Afdekplaat**

Voor TEMPOMIX 3 douche

Voor inbouw, verchroomd metaal

Referentie: **794PLAQ**

 Beschrijving voor bestektekst

Afdekplaat.

Voor TEMPOMIX 3 zelfsluitende douchekranen.

Vandaalbestendige afdekplaat in verchroomd metaal 160 x 160 mm.