**Zelfsluitend binnenwerk**

Voor TEMPOSOFT 1 en 2 wastafel

Zelfsluiting na ~7 sec

Referentie: **743747**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitend binnenwerk voor TEMPOSOFT en TEMPOSOFT 2 wastafelkranen.

Zelfsluiting na ~7 s.

Regelbaar debiet van 1,4 tot 6 l/min.