**Zelfsluitend binnenwerk**

Voor TEMPOMIX 3 wastafel

Zelfsluiting na ~7 s

Referentie: **743796**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitend binnenwerk voor TEMPOMIX wastafelkranen.

Voor TEMPOMIX wastafelkranen, muurmodel type 796000, 796838,797000,798152 oud design.

Zelfsluiting na ~7 s.

Regelbaar debiet van 1,4 tot 6 l/min.