**Zelfsluitend binnenwerk**

Voor TEMPOGENOU

Zelfsluiting na ~7 s

Referentie: **743305**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitend binnenwerk voor kranen zonder manueel contact met kniebediening.

Voor zelfsluitende TEMPOGENOU kranen.

Binnenwerk voor kranen type TEMPOSTOP TC met hendel.

Zelfsluiting na ~7 s.

Regelbaar debiet van 1,4 tot 6 l/min.