**Zelfsluitend binnenwerk**

Mechanisme voor TEMPOCHASSE toilet

Zelfsluiting na ~7 s

Referentie: **743779**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitend binnenwerk voor TEMPOCHASSE toiletkranen.

Met drukknop.

Voor toilet 3/4".

Zelfsluiting na ~7 s.

Basisdebiet: 1 l/sec bij 1 dynamische bar.