**Inbouwdoos voor mechanische douchemengkraan**

Mechanische mengkraan, kit 1/2

Inbouw met aansluitbocht

Referentie: **254CBOX**

 Beschrijving voor bestektekst

Mechanische douchemengkraan voor inbouw met aansluitbocht, kit 1/2.

- Kraag met dichtingsring.

- Hydraulische aansluiting langs de buitenkant en onderhoud langs de voorkant.

- Bovenaansluiting.

- Moduleerbare installatie (rails, volle muur, paneel).

- Geschikt voor muren van 10 tot 120 mm (rekening houdend met de minimum inbouwdiepte van 83 mm).

- Aansluitbaar op standaard toevoerleidingen of "pijp in pijp".

- Stopkraan en debietregeling, filter en binnenwerk geïntegreerd en toegankelijk langs de voorkant.

- Mechanische douchemengkraan.

- Levering in 2 sets: veilige spoeling van het waternet, zonder gevoelig onderdeel.

30 jaar garantie.

Te bestellen met de bedieningsplaat met referentie: 2551 of 2551EP.