**Spiegelkast met 4 functies**

Spiegel, handendroger, elektronische zeepverdeler en kraan

Mat zwart melamine en RVS 304 - 600 mm

Referentie: **510203**

 Beschrijving voor bestektekst

Spiegelkast met 4 functies: spiegel, elektronische kraan en zeepverdeler, automatische handendroger.

Design spiegelkast in mat zwart melamine en RVS 304.

Geen manueel contact voor een betere hygiëne: zeepverdeler,

kraan en handendroger met automatische detectie van de handen d.m.v. infrarood oog.

Snelle en eenvoudige installatie:

- Slechts één elektrische aansluiting voor alle elementen: netspanning 230 V / 50-60 Hz.

- Aansluiting langs boven of via de binnenkant van de spiegelkast.

- Aansluiting water M3/8".

- Verborgen bevestigingen. Spiegelkast geleverd met rvs schroeven voor betonnen muur of houtversterking.

- Regelbare scharnieren.

Module met 4 functies:

Glazen spiegel van 4 mm dik en zwart glazen band onderaan met verlichte pictogrammen.

Elektronische zeepverdeler:

 - Besparende doseerpomp

 - Reservoir met grote inhoud: 5 liter.

 - Voor vloeibare plantaardige zeep met maximale viscositeit:

3.000 mPa.s of speciale schuimzeep.

Elektronische wastafelkraan \*:

 - Antistagnatie elektroventiel.

 - Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

 - Kalkwerende straalbreker.

 - Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).

 - Stopkraan.

Handendroger met dubbele luchtstraal:

 - Ultrasnelle droogtijd: 10 tot 12 seconden.

 - Luchtsnelheid: 360 km/h. Luchtverplaatsing: 36 l/s.

 - Beperkt energieverbruik: 704 W.

 - Geluidsniveau: 74 dBA.

 - Klasse I, IP23.

 - 3 jaar garantie.

Verlichting van de wastafel door LED strips.

Vandaalbestendig model met slot en standaard DELABIE sleutel.

Anti-blokkeerveiligheid: stopt automatisch bij voortdurend gebruik.

Opbergplank geïntegreerd.

Meerdere spiegelkasten kunnen worden samengevoegd om een spiegelwand te creëren: verbindingsschroeven meegeleverd.

Afmetingen: 600 x 223 x 1.000 mm.

Gewicht: 29 kg.

Spiegelkast met 30 jaar garantie.

CE.

\* Voorzie een PREMIX mengautomaat.