**Spiegelkast met 4 functies**

Spiegel, handendroger, elektronische zeepverdeler en kraan

Mat zwart melamine en RVS 304 - 800 mm

Referentie: **510204**

 Beschrijving voor bestektekst

Spiegelkast met 4 functies: spiegel, elektronische zeepverdeler en kraan, automatische handendroger.

Design spiegelkast in mat zwart melamine en RVS 304.

Geen manueel contact voor een betere hygiëne: zeepverdeler,

kraan en handendroger met automatische detectie van de handen d.m.v. infrarood oog.

Snelle en eenvoudige installatie:

- Slechts één elektrische aansluiting voor alle elementen: netspanning 230 V / 50-60 Hz.

- Aansluiting langs boven of via de binnenkant van de spiegelkast.

- Aansluiting water M3/8".

- Verborgen bevestigingen. Spiegelkast geleverd met rvs schroeven voor betonnen muur of houtversterking.

- Regelbare scharnieren.

Module met 4 functies:

Glazen spiegel van 4 mm dik en zwart glazen band onderaan met verlichte pictogrammen.

Elektronische zeepverdeler:

- Besparende doseerpomp

- Reservoir met grote inhoud: 5 liter.

- Voor vloeibare plantaardige zeep met maximale viscositeit:

3.000 mPa.s of speciale schuimzeep.

Elektronische wastafelkraan \*:

- Antistagnatie elektroventiel.

- Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

- Kalkwerende straalbreker.

- Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).

- Stopkraan.

Handendroger met dubbele luchtstraal:

- Ultrasnelle droogtijd: 10 tot 12 seconden.

- Luchtsnelheid: 360 km/h. Luchtverplaatsing: 36 l/s.

- Beperkt energieverbruik: 704 W.

- Geluidsniveau: 74 dBA.

- Klasse I, IP23.

- 3 jaar garantie.

Verlichting van de wastafel door LED strips.

Vandaalbestendig model met slot en standaard DELABIE sleutel.

Anti-blokkeerveiligheid: stopt automatisch bij voortdurend gebruik.

Opbergplank geïntegreerd.

Meerdere spiegelkasten kunnen worden samengevoegd om een spiegelwand te creëren: verbindingsschroeven meegeleverd.

Afmetingen: 800 x 223 x 1 000 mm.

Gewicht: 39 kg.

Spiegelkast met 30 jaar garantie.

CE.

\* Voorzie een PREMIX mengautomaat.