**BINOPTIC elektronische zeepverdeler muurmodel**

Verdeler voor vloeibare zeep of schuim

Op netspanning, RVS 304 mat met buis 1,2 m

Referentie: **512151S**

Beschrijving voor bestektekst

lektronische zeepverdeler, muurmodel.

Verdeler voor vloeibare zeep, schuimende handzeep.

Geen manueel contact nodig: automatische detectie van de handen d.m.v. infrarood oog.

Uitloop in mat RVS 304.

Besparende doseerpomp.

Individuele elektronische sturing en afneembaar reservoir voor bevestiging onder de wastafel.

Elektronische zeepverdeler met stroomtoevoer via netspanning met transfo 230/6 V.

Voor vloeibare plantaardige zeep met maximale viscositeit: 3.000 mPa.s of speciale schuimende handzeep.

Totale lengte van de uitloop: 115 mm.

Geleverd met een soepele aansluitslang 1,20 m voor reservoir op afstand (niet meegeleverd).

Elektronische zeepdispenser met 30 jaar garantie.

CE.