**Zelfsluitend binnenwerk**

Mechanisme voor TEMPOSTOP urinoir

Zelfsluiting na ~7 sec

Referentie: **743528**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitend binnenwerk voor TEMPOSTOP urinoirkranen.

Voor urinoir 3/4".

Met drukknop.

Zelfsluiting na ~7 s.

Regelbaar debiet.