**Zelfsluitend binnenwerk**

Mechanisme voor TEMPLOFLUX 2 toilet

Zelfsluiting na ~7 s

Referentie: **743677**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitend binnenwerk voor TEMPOFLUX 2 toiletkranen.

Voor toiletkranen voor inbouw of voorwandsysteem.

Regelbaar debiet.

Zelfsluiting na ~7 s.