**Zelfsluitend binnenwerk**

Mechanisme voor TEMPLOFLUX 3 toilet

Zelfsluiting na ~7 s

Referentie: **743765**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitend binnenwerk voor TEMPOFLUX 3 toiletkranen.

Voor toiletkranen voor inbouw of op voorwandsysteem.

Met antiblokkeerveiligheid.

Regelbaar debiet.

Zelfsluiting na ~7 s.