**Zelfsluitend binnenwerk**

Mechanisme voor TEMPOFLUX urinoir

Zelfsluiting na ~7 s

Referentie: **743777**

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitend binnenwerk voor TEMPOFLUX urinoirkranen.

Voor kranen met soepele bediening.

Voor urinoirkranen 1/2".

Zelfsluiting na ~7 s.

Regelbaar debiet.