**Renovatieset voor thermostatische mengautomaat**

Voor PREMIX COMFORT thermostatische mengautomaat

Voor gemengd water van 32 tot 42°C

Referentie: **753730**

 Beschrijving voor bestektekst

Renovatieset voor PREMIX COMFORT thermostatische mengautomaat, na juni 2008.

Mechanisme met thermostatische sensor.

Antiverbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van koud of warm water.

Voor PREMIX COMFORT 3/4" of 1".