**PEX flexibels F3/8**

M11x1 L.376 mm

2 pièces

Referentie: **FLEX79508**

 Beschrijving voor bestektekst

PEX flexibels F3/8" M11x1 L.376 mm voor voeding van sanitaire kranen voor Grootkeuken.

Bestand tegen chloorspoelingen en thermische spoelingen: maximum temperatuur van 90°C (65°C aanbevolen).

Druk: 10 bar max.

Geleverd per 2 stuks.