**Zelfsluitend binnenwerk**

Voor TEMPOMIX 3 wastafel

Zelfsluiting na ~7 s

Referentie: **743794**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitend binnenwerk voor TEMPOMIX 3 wastafelkranen.

Voor TEMPOMIX 3 wastafelkranen type 794XXX.

Zelfsluiting na ~7 s.

Regelbaar debiet van 1,4 tot 6 l/min.