**BINOPTIC MIX 2 elektronische wastafelmengkraan**

Op netspanning, TC 100 mm, stopkranen, L.220

Gladde binnenkant, verchroomd, standaard hendel

Referentie: **482010**

 Beschrijving voor bestektekst

Verchroomde elektronische wastafelmengkraan voor installatie in technische ruimte:

Stroomtoevoer op netspanning 230/6 V.

Antistagnatie elektroventiel en elektronische module geïntegreerd in het kraanlichaam.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Kalkwerende perlator.

Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).

Muurkraan in RVS.

Aanwezigheidsdetectie, geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.

Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.

Uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water (beperkt bacterievorming).

Temperatuurregeling op de zijkant met standaard mengsleutel, met regelbare temperatuurbegrenzing.

Handmatige instelling van de detectieafstand, de periodieke spoeling en de uitvoering van een thermische spoeling.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.