**BINOPTIC 2 elektronische wastafelkraan**

Netspanning, voor dun paneel, stopkraan, L.140

Uitloop met gladde binnenkant, mat gepolijst

Referentie: **383000**

 Beschrijving voor bestektekst

Elektronische wastafelkraan in mat gepolijst rvs voor dun paneel:

Stroomtoevoer via netspanning 230/6 V.

Antistagnatie elektroventiel en elektronische module

geïntegreerd in het kraanlichaam.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Kalkwerende straalbreker.

Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).

Muurkranen in rvs.

Aanwezigheidsdetectie, geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.

Antiblokkeerveiligheid in stromende toestand.

Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte waterinhoud (beperkt bacteriehaarden).

Handmatige instelling van de detectieafstand, de periodieke spoeling en de uitvoering van een thermische spoeling.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.